[**جدول مقاسات المسامير والصواميل**](https://egyprojects.org/nut-bolt-size-chart)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| مقاس المفتاح (بالبوصة) | المقاس التقريبي (mm) | يستخدم لفتح المسامير والصواميل التي قياسها بين |
| 1/4" | 6.35mm | 6-7 mm |
| 5/16" | 7.93mm | 7-8 mm |
| 3/8" | 9.52mm | 9-10 mm |
| 7/16" | 11.11mm | 11-12 mm |
| 1/2" | 12.7mm | 12-13 mm |
| 9/16" | 14.28mm | 14-15 mm |
| 19/32" | 15.08mm | 15-16 mm |
| 5/8" | 15.87mm | 15-16mm |
| 11/16" | 17.46mm | 17-18 mm |
| 25/32" | 19.84mm | 19-20 mm |
| 1" | 25.4mm | 25-26 mm |

**ملحوظة**:

للتحويل من البوصة إلى المليمتر:

25.4mm= 1" بوصة

للتوضيح: مفتاح مقاس 1/2" = 12.7mm ، وذلك لأن:

1/2 (25.4) = 12.7mm







